[LONGITUDINAL]
input = {delta_S,phi_S,delta_AB,alpha_11,alpha_12,alpha_13,alpha_14,alpha_15}

EQUATION:
t_0 = 0
AB_0 = 1000
S_0 = 5

ddt_S = - delta_S*S
ddt_AB = phi_S * S  - delta_AB * AB
tAB = log10(AB)

G1= alpha_11 * S
G2= alpha_12 * S
G3= alpha_13 * S
G4= alpha_14 * S
G5= alpha_15 * S

OUTPUT:
output ={tAB,G1,G2,G3,G4,G5}



